Przedmiar robót

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
| **1 Wykonanie przejścia w sekretariacie szpitala** | | | |
| 1.1 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/329/3  Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa  wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | 0,369 |  | m3 |
| 1.2 Nr STWiOR: 3.2.1 KNNRW 5/721/3  Analogia cięcie ścian pod otwór drzwiowy | 5,900 |  | m |
| 1.3 Nr STWiOR: 3.2.2 KNRW 401/314/3  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek | 0,012 |  | m3 |
| 1.4 Nr STWiOR: 3.2.2 KNR 202/126/5  Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 2,800 |  | m |
| 1.5 KNRW 401/821/8  Rozebranie okładziny ściennej | 1,920 |  | m2 |
| 1.6 KNR 402/114/1  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | 2,000 |  | m |
| 1.7 KNR 402/132/1  Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | 1,000 |  | szt |
| 1.8 KNR 402/230/7  Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm | 1,000 |  | m |
| 1.9 KNR 402/235/6  Demontaż umywalki | 1,000 |  | kpl |
| 1.10 KNR 403/1115/1  Demontaż przewodów kabelkowych | 3,000 |  | m |
| 1.11 KNR 403/1133/1  Demontaż opraw żarowych, | 1,000 |  | szt |
| 1.12 KI  Demontaż i ponowny montaż regału meblowgo | 1,000 |  | kpl |
| 1.13 Nr STWiOR: 3.2.6 KNNRW 3/809/3  Wyrównanie podłoży betonowych, szlifowanie - po rozbiórce wykładzin  -zeszlifowanie kleju i nierówności | 0,160 |  | m2 |
| 1.14 ORGB 202/1130/3 (1)  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub  potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, | 0,160 | 5,00 | m2 |
| 1.15 Nr STWiOR: 3.2.1 KNRW 401/105/6  Wywiezienie gruzu taczkami | 0,461 |  | m3 |
| 1.16 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/17  Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz | 0,461 |  | m3 |
| 1.17 Nr STWiOR: 3.2.1 KNR 401/108/20  Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz | 0,461 | 19,0 | m3 |
| 1.18 Nr STWiOR: 3.2.1 KI  Utylizacja odpadów | 0,461 |  | m3 |
| 1.19 Nr STWiOR: 3.2.3  KNRW 401/705/1 (2)  Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III , szerokość do 15·cm | 5,000 |  | m |
| 1.20 Nr STWiOR: 3.2.8 KSNR 2/1003/1  Oscieżnice drewniane regulowane 0,8\*2,05 m | 1,000 |  | szt |
| 1.21 Nr STWiOR: 3.2.8 KNR 202/1017/2  Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,  1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 z zamkiem i szyldem - w/g wzoru istniejącego | 1,640 |  | m2 |
| 1.22 Nr STWiOR: 3.2.6  ORGB 202/1134/1 (2)  Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 21,940 |  | m2 |
| 1.23 Nr STWiOR: 3.2.7  KNR 202/1112/5 (1)  Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW homogeniczna antypoślizgowa R9 z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów  szpitalnych | 0,180 |  | m2 |
| 1.24 Nr STWiOR: 3.2.7 KNR 202/1112/9  Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 0,180 |  | m2 |
| 1.25 ORGB 202/2809/5  Listwa wykańczająca podłogowa | 2,200 |  | m |
| 1.26 Nr STWiOR: 3.2.4  ORGB 202/1134/2 (2)  Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 10,527 |  | m2 |
| 1.27 Nr STWiOR: 3.2.4 KNRW 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z  poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 10,527 |  | m2 |
| 1.28 Nr STWiOR: 3.2.4 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne -  farba do obiektów szpitalnych | 10,527 |  | m2 |