
nr sprawy 113/U/BHP/2026 r.
Załącznik nr 1
Opis techniczny – specyfikacja asortymentowo – cenowa

Przedmiot dzierżawy: 

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa
/typ/ symbol
	Producent
	Ilość
[szt.]
	Kwota netto dzierżawy za 1 szt. za 1 m-c [zł]
	Kwota brutto dzierżawy za 1 szt. za 1 m-c [zł]
	Okres dzierżawy
	Wartość netto [zł]
	Podatek VAT w zł
	Wartość brutto [zł]

	1
	
Dystrybutor wody pitnej podłączany do sieci wodociągowej – nablatowy

	
	
	19
	
	
	24 miesiące
	
	
	

	2
	
Dystrybutor wody pitnej podłączany do sieci wodociągowej – wolnostojący

	
	
	12
	
	
	24 miesiące
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	31
	
	
	
	
	
	



Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 miesiące: ……………………… zł; słownie: ……………………………………………………………
Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 miesiące: ……………………… zł; słownie: ……………………………………………………………

Cena jednostkowa czynszu za 1 dystrybutor za 1 miesiąc stanowi podstawę rozliczenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (zwiększenie lub zmniejszenie liczby urządzeń o maks. 2 szt.), według ceny właściwej dla danego typu dystrybutora, oraz w przypadku rozliczenia niepełnego miesiąca dzierżawy.

W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem i korzystaniem z urządzeń, w tym koszty serwisu, napraw, części zamiennych, przeglądów, wymiany wkładów filtracyjnych, sanityzacji, podstawienia urządzeń zastępczych, badań jakości wody i ubezpieczenia urządzeń, koszty robocizny, dojazdu serwisu, środków czyszczących i dezynfekcyjnych oraz materiałów montażowych, a także koszty demontażu urządzeń po zakończeniu umowy, z wyłączeniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, które ponosi Zamawiający.
Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, są w pełni sprawne oraz spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, w szczególności wymagania przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wykaz lokalizacji (budynków) objętych dzierżawą:

	Lp.
	Budynek
	Liczba dystrybutorów nablatowych [szt.]
	Liczba dystrybutorów wolnostojących [szt.]
	Razem [szt.]

	1
	
Budynek – Główny Szpital

	…
	…
	…

	2
	
Budynek – Dom Pielęgniarek

	…
	…
	…

	3
	
Budynek – Magazynów Szpitalnych

	…
	…
	…

	4
	
Budynek – Zakład Patomorfologii

	…
	…
	…

	5
	
Budynek – Zakład Rehabilitacji

	…
	…
	…

	6
	
Budynek – Archiwum Szpitalne

	…
	…
	…

	7
	
Budynek – Szkoła Rodzenia

	…
	…
	…

	
	
RAZEM
	19
	12
	31







Zakres usługi objętej czynszem dzierżawnym:

1. Transport urządzeń do wskazanych lokalizacji, wniesienie, ustawienie i wypoziomowanie w miejscu użytkowania.
2.  Wykonanie podejścia wodnego od najbliższego punktu instalacji wodociągowej wskazanego przez Zamawiającego wraz z montażem zaworu odcinającego, podłączenie urządzenia do lokalnej sieci wodociągowej oraz do istniejącej instalacji elektrycznej, uruchomienie i regulacja, sprawdzenie szczelności instalacji oraz próba prawidłowego działania każdego urządzenia.
3. Wykonanie prac montażowych w sposób nienaruszający konstrukcji i estetyki pomieszczeń, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego; uporządkowanie miejsca prac po ich zakończeniu.
4. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim.
5. Regularny serwis techniczny i naprawy urządzeń, w tym dostarczenie na własny koszt niezbędnych części zamiennych, oraz podstawianie urządzeń zastępczych na czas naprawy.
6. Okresowa wymiana wkładów filtracyjnych (filtr wstępny 5 mikronów oraz filtr zasadniczy 1 mikron) w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, potwierdzana protokołem.
7. Sanityzacja urządzeń wykonywana w miejscu świadczenia usług, w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami sanitarnymi, nie rzadziej niż raz na pół roku, a ponadto każdorazowo, gdy jest to konieczne ze względów higienicznych lub technicznych, 
w szczególności po naprawie mogącej mieć wpływ na jakość wody; potwierdzana protokołem zawierającym datę czynności, oznaczenie i miejsce użytkowania urządzenia, zakres wykonanych czynności, informację o zastosowanych środkach i o wymianie filtrów oraz podpisy osoby wykonującej czynności i przedstawiciela Zamawiającego.
8. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja harmonogramu przeglądów, wymian filtrów i sanityzacji, przekazywanego Zamawiającemu.
9. Wykonanie, co najmniej raz na 12 miesięcy obowiązywania umowy, badania jakości wody uzdatnionej pobranej z co najmniej 10 % zamontowanych urządzeń, w laboratorium posiadającym akredytację i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z badań.
10. Przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji w obrębie budynków zarządzanych przez Szpital, na żądanie Zamawiającego – w liczbie określonej 
w projekcie umowy.
11. Usuwanie na własny koszt wad wykonanych przyłączy i elementów instalacyjnych oraz ich skutków, w tym szkód wynikających z nieszczelności, 
w okresie obowiązywania umowy, a dla elementów pozostających w obiekcie po demontażu urządzeń – przez 24 miesiące od dnia odbioru prac montażowych.
12. Demontaż urządzeń po zakończeniu umowy wraz z przywróceniem miejsc montażu do stanu poprzedniego (z uwzględnieniem normalnego zużycia).




Parametry wymagane, jakie muszą spełniać oferowane dystrybutory:

	DYSTRYBUTORY WODY PITNEJ PODŁĄCZANE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ – 31 SZT. 
(19 SZT. NABLATOWYCH, 12 SZT. WOLNOSTOJĄCYCH)


	Lp
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Dokument / strona
	Ocena Komisji
spełnia /
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe
	Tak
	
	
	

	2. 
	
Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB (lub równoważny dokument wydany przez uprawnioną jednostkę) dla urządzenia albo dla jego elementów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	3. 
	Deklaracja zgodności producenta. Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	4. 
	Urządzenia podłączane bezpośrednio do sieci wodociągowej (bezbutlowe), zapewniające co najmniej dwustopniową filtrację wody, usuwające szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne oraz pozostawiające składniki mineralne mające pozytywny wpływ na organizm człowieka
	Tak
	
	
	

	5. 
	Urządzenia wykonane z materiałów umożliwiających skuteczne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni zewnętrznych oraz elementów mających kontakt z wodą
	Tak
	
	
	

	6. 
	Indywidualne oznaczenie każdego urządzenia umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację w dokumentacji serwisowej i w protokołach sanityzacji
	Tak
	
	
	

	II. DYSTRYBUTORY NABLATOWE – 19 SZT.

	7. 
	Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy
	Podać
	
	
	

	8. 
	Producent: pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	9. 
	Kraj produkcji
	Podać
	
	
	

	10. 
	Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) [mm]
	min. 240 x 300 x 400
maks. 400 x 460 x 475
Podać
	
	
	

	11. 
	Możliwość uzyskania wody schłodzonej o temp. 5-12°C
	Tak, podać zakres
	
	
	

	12. 
	Możliwość uzyskania wody gorącej o temp. 85-95°C
	Tak, podać zakres
	
	
	

	13. 
	
Dwustopniowy poziom filtracji – filtr wstępny o dokładności filtracji 5 mikronów

	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	
Dwustopniowy poziom filtracji – filtr zasadniczy o dokładności filtracji 1 mikrona

	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Wydajność chłodzenia wody (w temp. otoczenia) [l/h]
	min. 2, podać
	
	
	

	16. 
	Wydajność grzania wody (w temp. otoczenia) [l/h]
	min. 5, podać
	
	
	

	17. 
	Moc urządzenia [W]
	maks. 650, podać
	
	
	

	18. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz, przewód zasilający zakończony wtyczką
	Tak
	
	
	

	19. 
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub plastikowa
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Dopuszczalna kolorystyka: stal / grafit / szary / czarny
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym poparzeniem – blokada wylewki wody gorącej
	Tak
	
	
	

	22. 
	Rozwiązanie zapewniające higieniczny pobór wody, ograniczające konieczność kontaktu dłoni z urządzeniem (np. popychacz dźwigniowy, czujnik bezdotykowy, przycisk) – Wykonawca opisuje zastosowaną technologię
	Tak, opisać
	
	
	

	23. 
	Tacka ociekowa, wyjmowana, przeznaczona do mycia
	Tak
	
	
	

	24. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem
	Tak
	
	
	

	III. DYSTRYBUTORY WOLNOSTOJĄCE – 12 SZT.

	25. 
	Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy
	Podać
	
	
	

	26. 
	Producent: pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	27. 
	Kraj produkcji

	Podać
	
	
	

	28. 
	Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) [mm]
	min. 300 x 300 x 1100
maks. 400 x 460 x 1200
Podać
	
	
	

	29. 
	Możliwość uzyskania wody schłodzonej o temp. 5-12°C
	Tak, podać zakres
	
	
	

	30. 
	Możliwość uzyskania wody gorącej o temp. 85-95°C
	Tak, podać zakres
	
	
	

	31. 
	Dwustopniowy poziom filtracji – filtr wstępny o dokładności filtracji 5 mikronów*
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Dwustopniowy poziom filtracji – filtr zasadniczy o dokładności filtracji 1 mikrona*
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Wydajność chłodzenia wody (w temp. otoczenia) [l/h]
	min. 2, podać
	
	
	

	34. 
	Wydajność grzania wody (w temp. otoczenia) [l/h]
	min. 5, podać
	
	
	

	35. 
	Moc urządzenia [W]
	maks. 650, podać
	
	
	

	36. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz, przewód zasilający zakończony wtyczką
	Tak
	
	
	

	37. 
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub plastikowa
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Dopuszczalna kolorystyka: stal / grafit / szary / czarny
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym poparzeniem – blokada wylewki wody gorącej
	Tak
	
	
	

	40. 
	
Rozwiązanie zapewniające higieniczny pobór wody, ograniczające konieczność kontaktu dłoni z urządzeniem (np. popychacz dźwigniowy, czujnik bezdotykowy, przycisk) – Wykonawca opisuje zastosowaną technologię

	Tak, opisać
	
	
	

	41. 
	
Tacka ociekowa, wyjmowana, przeznaczona do mycia

	Tak
	
	
	

	42. 
	
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z urządzeniem

	Tak
	
	
	

	IV. MONTAŻ, SERWIS I SANITYZACJA

	43. 
	Naprawy, konserwacja, przeglądy, części zamienne oraz urządzenia zastępcze – wykonywane i pokrywane przez Wykonawcę w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres dzierżawy
	Tak
	
	
	

	44. 
	Dostępność serwisu w dni robocze w godz. 8:00-15:00
	Tak, podać nr telefonu i adres e-mail do zgłoszeń
	
	
	

	45. 
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii
	maks. 6 godzin w dni robocze od zgłoszenia, podać
	
	
	

	46. 
	Czas reakcji – przystąpienie do usuwania awarii w miejscu użytkowania urządzenia
	maks. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, podać
	
	
	

	47. 
	Usunięcie awarii
	maks. 5 dni roboczych od zgłoszenia, podać
	
	
	

	48. 
	Podstawienie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane – w przypadku awarii, której naprawa zajmie więcej niż 3 dni robocze
	maks. 3 dni robocze od zgłoszenia, podać
	
	
	

	49. 
	Wymiana wkładów filtracyjnych zgodnie z wytycznymi producenta, potwierdzana protokołem
	nie rzadziej niż co 6 miesięcy, podać deklarowaną częstotliwość
	
	
	

	50. 
	
Sanityzacja urządzeń wykonywana w miejscu świadczenia usług, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami sanitarnymi, potwierdzana protokołem

	nie rzadziej niż raz na pół roku, podać deklarowaną częstotliwość
	
	
	

	51. 
	
Odpowiedzialność Wykonawcy za szczelność i prawidłowe działanie wykonanych przyłączy oraz elementów instalacyjnych (podejście wodne, zawór odcinający, przewody łączące) – przez okres obowiązywania umowy, a dla elementów pozostających w obiekcie po demontażu urządzeń – 24 miesiące od dnia odbioru prac montażowych

	Tak
	
	
	

	52. 
	Środki stosowane do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania w urządzeniach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	Tak, przedłożyć na żądanie Zamawiającego
	
	
	

	53. 
	Prowadzenie dokumentacji serwisowej (przeglądy, naprawy, wymiany filtrów, sanityzacje) z podziałem na poszczególne urządzenia, udostępnianej Zamawiającemu na żądanie
	Tak
	
	
	

	54. 
	Badanie jakości wody uzdatnionej w laboratorium akredytowanym – co najmniej raz na 12 miesięcy, z co najmniej 10 % zamontowanych urządzeń, na koszt Wykonawcy
	Tak
	
	
	



    .............................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem (
-
5
-
)
